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LAVA: Teknisk data

- Vandtyper: Rogende vand, ireret vand,
 Misvand og koldvarat posevand.

* Tank kapacitt: .4 I, ller 8 1,

- System malks.sikkerhedstryk: 6 bar (600 LPa).
- Maks, vandtemperatust 100°C

- Stromforsyning: 220240 og 50.60 Hz.
« Maks, Stramforbrug: 1550 W/2550 W

+ Stramforbrug i standby: 2.3 W

* Sikkerhed: Maksimal Temperatursikring, Sikkerhedsventil (herunder overtryksventil, Indbygget
envejaventil og fben/ukventi)

+ Tank Dimensioner: 2555401486, mm.
+ Vagt: 12KG.
+ Vandstramningshastighed: 2,0 Uimin. (vandtryk 3 bas).




